к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Перегрев
Перегрев - 1) нагрев пара выше температуры насыщения Тнас при заданном давлении. С увеличением перегрева (Т - Тнас) пар становится всё более ненасыщенным. Перегретый водяной пар широко применяется в теплотехнике, в частности на тепловых электростанциях. 
2) Нагрев конденсиров. фазы до температуры, превышающей температуру равновесия с др. фазой, так что исходная фаза оказывается в метастабильном состоянии. Предельный П. соответствует спинодали - границе термодинамич. устойчивости однородной системы [условие (dP/dV)T = 0]. Жидкости удаётся перегреть значительно выше температуры равновесия с паром Тнас. П. можно достичь не только повышением Т, но и уменьшением внеш. давления Р ниже Рнас(Т). Существование П. жидкости обеспечивает конечную скорость парообразования. Однако парообразование затруднено, если нет открытой поверхности и парогазовых пузырьков в объёме и на стенках. Гомогенное (флуктуац.) появление зародышей с заметной частотой происходит только при достаточно большом П. (Т-Тнас) или (Рнас-- Р). На рис. кружками отмечены эксперим. значения Т для гомогенного вскипания аргона при изобарич. нагреве в стеклянной трубке: 1 - линия насыщения, К - критическая точка ,линия 2 соответствует ожидаемым П. по теории гомогенного зародышеобразования для условий опыта, 3 - спинодаль. 

Метастабильным состояниям отвечает П. низкотемпературной фазы при полиморфных превращениях. П. можно наблюдать при переходе сверхпроводник - нормальный металл в магн. поле.

Литература по 

1. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е., Техническая термодинамика, 4 изд., М., 1983; Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии, М., 1980. 

В. П. Скрипов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ