к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Плоскопараллельная пластинка
Плоскопараллельная пластинка - слой однородной прозрачной среды с показателем преломления и, ограниченный параллельными плоскостями на расстоянии d друг от друга. Оптическая толщина П. п. равна nd, оптическая сила - нулю, увеличение оптическое - единице. П. п., поставленная на пути гомо-центрич. пучка лучей, смещает изображение, даваемое этим пучком, вдоль оси пучка (продольное смещение) на расстояние где i - угол падения пучка лучей, а i - угол преломления (рис.). Для П. п., находящейся в воздухе, = d (1 - 1/n). П. п. сохраняет направление падающего на неё параллельного пучка лучей, но смещает ось этого пучка поперёк на величину = dsin(i - i')/cos i' = 

П. п., как оптич. элемент, обладает аберрациями (см. Аберрации оптических систем ),в частности сферич. аберрацией (к-рая при больших углах даёт дополнит. смещение), хроматич. аберрацией и астигматизмом (для достаточно удалённых объектов и малых d - незначительными) . 
Толщина П. п. бывает различной в зависимости от допускаемой деформации (прогиба) и возможности изготовления оптически точных поверхностей, необходимости внесения изменений в оптич. длину луча и т. д. 
П. п. применяют в качестве защитных стёкол, окон, светофильтров (П. п. из окрашенных материалов), в угломерных приборах для малых угл. смещений изображения, в нек-рых интерферометрах (см. Люммера - Герке пластинка, Майкельсона эшелон), в качестве оптич. компенсаторов и т. д. 
Материалом для изготовления защитных предметных и покровных пластин служит оптическое стекло К8. Пластины повышенной точности делают из стекла ЛК5, ситалла или кварца (термостойкие). 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ