к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Поле оптической системы
Поле оптической системы (ранее наз. поле зрения) - часть пространства (или плоскости), изображаемая оптич. системой. П. определяется контурами оптич. деталей (такими, как оправы линз, призм), диафрагмами и т. п., к-рые ограничивают световые пучки. Величина П. определяется тем из контуров S_1S_2 (рис.), к-рый виден из центра А входного зрачка (см. Диафрагма в оптике) под наименьшим углом. Величина П. измеряется либо углом 2a, под к-рым виден контур S_1S_2 и соответствующая часть предмета О_10_2 из центра входного зрачка (угловое П.), либо линейными размерами этой части O_1O_2 (линейное П.). Системы, предназначенные для наблюдения за удалёнными объектами (телескопы, зрительные трубы), обычно характеризуют угловым П., а системы, в к-рых расстояние до объекта невелико (напр., микроскопы),- линейным П.

В общем случае плоскости объекта и контура не совпадают и имеет место виньетирование (с шириной кольца BB_1 рис.). Если же плоскость совмещена с плоскостью объекта, граница П. резка. Этого стараются добиться во мн. телескопах, зрительных трубах и др., помещая полевую диафрагму в фокальную плоскость объектива.

Угловое поле 2a в пространстве предметов изменяется для разл. типов оптич. систем в широких пределах; так, в биноклях оно составляет а в самых больших телескопах не превышает неск. угловых мин. В широкоугольных фотообъективах он достигает и даже П. микроскопа определяется отношением П. окуляра 21 к линейному увеличению объектива

Литература по 

1. Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М--Л., 1948; Слюсарев Г. Г., Методы расчета оптических систем, 2 изд., Л., 1969. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ