к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Светосила
Светосила - коэф. пропорциональности в выражении, связывающем фотометрич. величину (освещённость, световой поток), измеряемую приёмником оптич. прибора, и яркость источника. Во мн. случаях измеряемой величиной является освещённость Е изображения. Если апертурная диафрагма круглая (как в большинстве приборов), то, где -коэф. пропускания системы, В - яркость источника, и - апертурный угол объектива, т. е. угол, под к-рым радиус выходного зрачка объектива виден из центра изображения. Величина наз. С. прибора. Если объект находится на бесконечности и оптич. система хорошо исправлена (см. Синусов условие ),то(D - диаметр входного зрачка, l - его фокусное расстояние), а Е может быть записана в виде , где S - площадь входного зрачка. Последняя ф-ла верна и в том случае, когда зрачок системы имеет произвольную форму, напр. форму кольца (в зеркально-линзовых системах). Величину часто называют физической или «эффективной» С., а величину S/f^2 - геом. С. оптич. системы. Если относит. отверстие объектива D/f обозначить через 1/К, то, т. е. С. обратно пропорциональна К^2. 

В сложных оптич. системах из-за больших потерь при отражении света от поверхностей линз и за счёт поглощения материалом линз коэф. пропускания т очень мал (до 10% и даже меньше в сложных оптич. системах, напр. перископах). Поэтому физ. С. значительно меньше геометрической. Однако просветлением оптики коэф.можно увеличить так, что физ. С. будет лишь немного меньше геометрической. В оптич. системах, удовлетворяющих условию синусов, величина D/f не может превосходить 2.

Литература по 

1. Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 2, М.- Л., 1952; Теория оптических систем, 2 изд., М., 1981. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ