к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Сирена
Сирена - механич. устройства для создания мощных акустич. колебаний, действие к-рых основано на периодич. прерывании высокоскоростных струй, вытекающих через отверстия. По типу рабочего тела, используемого в С., выделяют С. газовые (воздушные) и жидкостные, по принципу работы - роторные (вращающиеся) и пульсирующие, по характеру создаваемого ими акустич. сигнала - тональные и широкополосные. В роторных С. струя прерывается в результате вращения ротора (с помощью электромотора или газовой турбины) относительно статора, при к-ром отверстия ротора то совмещаются с отверстиями статора, то перекрываются. В пульсирующих С. колеблющаяся заслонка с отверстиями приводится в возвратно-поступат. движение эл--механич. преобразователем, питаемым от звукового генератора. 

Для получения тонального акустич. сигнала отверстия в роторе и статоре должны иметь одинаковые размеры и располагаться на равных расстояниях друг от друга. В широкополосных С. отверстия выполняются разных форм и размеров и располагаются по ротору и статору неравномерно; иногда применяют неск. роторов, расположенных друг за другом и вращающихся с разными скоростями. Тональные воздушные С. используются в осн. как акустич. излучатели для сигнализации, жидкостные - для интенсификации разл. технол. процессов путём ускорения тепломассообмена за счёт знакопеременных пульсаций среды и возникновения в ней кавитации. Широкополосные С. служат гл. обр. для шумовых испытаний оборудования на долговечность. Осн. частота тональной С. определяется числом прерываний струи в 1 с и, следовательно, пропорциональна числу отверстий в роторе или статоре и числу оборотов ротора за 1 с. Частотный диапазон применяемых на практике С. составляет от 200-300 Гц. до 100 кГц. 

Ротор и статор жидкостных С. обычно выполняют в виде полых цилиндров или конусов, газовых - в виде дисков (осевые С.) или цилиндров (радиальные С.). Кпд С. зависит от формы используемых отверстий, а также от зазора между ротором и статором; у лучших образцов он достигает 50-60% при излучаемой мощности в неск. кВт. Ю. Я. Борисов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ