к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Делитель напряжения
Делитель напряжения - устройство для ослабления напряжения u_вх в заданное число раз. Простейший Д. н. представляет собой цепочку п последовательно соединённых резисторов R_1, R_2, ..., R_n с отводами, что позволяет дискретно изменять выходное напряжение и_вык, снимаемое с группы резисторов с общим сопротивлением R_вых. Д. н. такого типа, как правило, используют для ослабления u_вх в 1, 10, 100 раз. При делении пост. напряжения коэф. деления равен (если пренебречь сопротивлением источника и нагрузки). При делении перем. напряжения возникает зависимость k_Д от частоты из-за реактивных элементов. Для ослабления этой зависимости применяют компенсирующие резисторы. Д. н. применяют во входных цепях вольтметров и осциллографов для расширения их динамич. диапазонов. При этом прибегают к покаскадному соединению Д. н. с разл. степенями ослабления. Это позволяет изменять масштабы измеряемых напряжений в широких пределах. На перем. токе используют также ёмкостные и индуктивные Д. н. Пример индуктивного Д. н.- автотрансформатор. М. А. Тронина. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ