к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Магнитное насыщение
Магнитное насыщение - состояние вещества, при к-ром его намагниченность М достигает насыщения (предельного значения) не изменяющегося при дальнейшем возрастании напряжённости намагничивающего поля Н. Строго говоря, М. н. в технически доступных магн. полях никогда не достигается, поскольку вклады в М, вносимые прецессионным диамагнетизмом и поляризац. парамагнетизмом, не обнаруживают тенденции к насыщению. Однако эти вклады малы по сравнению с намагниченностью, обусловленной ориентац. парамагнетизмом. Поэтому под М. н. обычно понимают такое состояние, в к-ром все имеющиеся в веществе элементарные магнитные моменты ориентированы вдоль Н.

В парамагнетиках значение М в соответствии с ф-лой Бриллюэна (L. Brillouin) стремится к пределу при . В области низких температур (1 -10 К) близкое к М. н. состояние реализуется в магн. полях - А/м. В ферромагнетиках и до наложения внеш. магн. поля существует спонтанная намагниченность доменов, зависящая от температуры Т: в Кюри точке при где M_0 - намагниченность, определяющая абс. М. н. Намагниченность макроскопич. тела (ферромагнетика) обычно меньше М_s и с ростом Н приближается к этому значению за счёт происходящих в веществе процессов смещения доменных границ и вращения векторов М_s отд. доменов к направлению H (см. Намагничивание ).При завершении этих процессов достигается техническое М. н. Увеличение М при дальнейшем возрастании H связано с парапроцессом ,т. е. увеличением М_s за счёт подавления магн. полем тепловых колебаний элементарных магп. моментов.

Лит. см. при ст. Намагничивание. А. С. Ермоленко.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ