к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Парообразование
Парообразование - переход вещества из конден-сиров. фазы (жидкой или твёрдой) в газовую. П. сопровождается поглощением теплоты и увеличением объёма (фазовый переход 1-го рода). П. со свободной поверхности жидкости - испарение с ,поверхности твёрдого тела - сублимация .П. в объёме (кипение)обусловлено возникновением и ростом пузырьков насыщенного пара на стенках сосуда и в жидкости. Испарение (сублимация) не прекращается при низкой температуре, когда кипение невозможно. Для перехода молекул в пар они должны приобрести при тепловом движении кинетич. энергию, достаточную для преодоления сил притяжения со стороны своих соседей в конденсиров. фазе. Чем ниже темп-pa Т, тем меньшая доля молекул обладает необходимым запасом энергии и тем меньше поток испаряющихся молекул. Равенство прямого и обратного потоков определяет давление насыщенного пара Р(Т)при данной температуре. Величина dP/dT > 0 связана Клапейрона - Клаузиуса уравнением с теплотой испарения L и с изменением уд. объёмаdP/dT = Здесь = L/T - изменение энтропии при равновесном изобарно-изотермич. испарении. Т. к. где, - изменения уд. энтальпии и внутр. энергии при П., то в теплоте испарения можно выделить слагаемое равное работе расширения вещества при П. С ростом температуры (давления), L, уменьшаются и обращаются в нуль в критический точке (Р_к, Т_к,  U_к) равновесия жидкость - пар. В табл. приведены значения характерных величин для воды (Р_к= 22,11 МПа, Т_к = 647,27 К [374,12 °С], v_К = 3,15 х 10^-3 м^3/кг, темп-pa t дана в °С). Произведение с ростом давления меняется немонотонно и составляет 10 - 13% от полной теплоты П. в широком интервале давлений. 

Термодинамические параметры равновесного перехода жидкость - пар для воды 

Р, МПа

t, °С

, м^3/кг

L 
кДж/кг

кДж/кг

0,02 | 60,1 | 7,65 | 2358 | 153
0,1 | 99,6 | 1 ,69 | 2258 | 169
0,5 | 151,8 | 0,374 | 2108 | 187
1,0 | 179,9 | 0,193 | 2014 | 193
5,0 | 263,9 | 38,1 х 10^-3 | 1638 | 191
10,0 | 311,0 | 16,5 х 10^-3 | 1316 | 165
15,0 | 342,1 | 8,7 х 10^-3 | 999 | 130

Лит.: Сивухин Д. В., Общий курс физики, 2 над., [т. 2J, М., 1979; Новиков И. И., Термодинамика, М., 1984. 

В. П. Скрипов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ