к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Приведённая масса
Приведённая масса - условная характеристика распределения масс в движущейся механической или смешанной (напр., эл--механич.) системе, зависящая от физ. параметров системы (масс, моментов инерции, индуктивности и др.) и от закона её движения. В простейших случаях П. м. определяется из равенства где Т - кинетическая энергия системы, - скорость нек-рой характерной точки, к к-рой и приводится масса системы. Напр., для тела, совершающего плоско-параллельное движение, при приведении к его центру масс С П. м. где т - масса тела,- радиус инерции относительно оси, перпендикулярной к плоскости движения и проходящей через центр С, h_c - расстояние от центра масс до мгновенной оси вращения (в общем случае величина переменная). Обобщением понятия П. м. являются т. н. коэф. инерциив выражении кинетич. энергии системы со стационарными связями, положение к-рой определяется обобщёнными координатами

где- обобщённые скорости, - функции обобщённых координат. с. м. Торг,

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ